**Aanvraag prijsbestek: Dakisolatie / Dakrandprofielen / Bitumen onderlaag en bovenlaag**

Product: Dakisolatie, IKO enertherm met tand en groef, 16 cm dikte, of gelijkwaardig aan isolatiewaarde.

Aantal: Voor 70m² voor plat dak.

Product: Dakrandprofielen, kleur zwart, hoogte 11 cm, 35l/m.

Product: Bitumen onderlaag 4mm dikte, te branden, 100m².

 Bitumen bovenlaag met leislag, 4mm dikte, te branden, 100m².

Leveringsadres: Brasschaat bij Antwerpen, parkeren geen probleem, vrachtwagen met kraan om de goederen rechtstreeks op het dak te plaatsen.