**Aanvraag prijsbestek: Vervangen van buitenschrijnwerk voor- en achtergevel:**

**Betreft:**

Uitbreken alle bestaande buitenschrijnwerk (ramen, schuifraam, voor- en achterdeur).

Plaatsen en binnnen- buitenafwerking van nieuw buitenschrijnwerk.

Product: Buitenschrijnwerk in PVC met aluminium look, kleur wit.

Hoogrendementsglas.

Veiligheidsglas aan schuifraam.

Verluchtingen voorzien tussen raamkozijn en glas.

Afwerking: Buitenafwerking met siliconen.

Binnenafwerking gepleisterd.

Stort: Opruimen en verwijderen van stort voorzien.

Parkeergelegenheid: Oprit voor de woning waar geparkeerd kan worden.

Afmetingen: Schets met afmetingen in bijlage (binnen gemeten tussen de dagkanten).

Foto’s: Foto’s van alle te vervangen buitenschrijnwerk in bijlage.